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	流量采集设备
	盛科 V681-48Y8C
	提供≥48*10GE/25G+8*40GE/100GE业务接口，光模块可以依据要求进行选配，实际每台至少满配48个25G多模模块和8个100GE多模Bidi模块。
支持至少双路冗余电源与冗余风扇。
支持流量复制与过滤、负载均衡、源端口标记等功能。设备基本功能规则下支持不低于2Tbps的线速转发能力无丢包。
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	流量采集设备（具备高级功能）
	盛科 V682-32C
	提供≥32*40GE/100GE业务接口，光模块可以依据要求进行选配，实际每台至少满配32个100GE多模Bidi模块。
支持至少双路冗余电源与冗余风扇。
在流量采集设备的功能基础上支持流量去重功能。设备基本功能规则下支持不低于3.2Tbps的线速转发能力无丢包，且流量去重处理性能不低于100Gbps。
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