包三：
本项目内容为：在亦庄中金云网公司机房内建设5个机柜的隔离栅栏，实现5个机柜的的单独空间。隔离区域中间通道与机柜后2个通道，共计3个通道增加4个视频监控，3个通道门共计加装3套门禁设备。视频监控与门禁系统接入现有机房系统中。具体内容如下：
	序号
	设备名称
	品牌
	单位
	数量
	采购内容
	说明

	1
	5个机柜隔离
	国产
	台
	1
	[bookmark: _GoBack]材料及施工
	形成5个机柜的独立空间，隔离栅栏高度不低于机柜

	2
	视频监控摄像头
	国产
	台
	4
	设备及施工
	数据保存时间不少于6个月，满足国密三级认证

	3
	门禁设备
	国产
	台
	3
	设备及施工
	数据保存时间不少于1年，满足国密三等级认证要求，且具备指纹刷卡双认证


本项目服务要求免费质保1年，质保期内免费提供7*24小时故障维修，备件更换服务。


